院内消防设施设备年度消防维保及检测

项目需求

医院1#、2#、3#、5#、6#、7#、9#、10#、16#、17#、18#、20#楼、连廊等建筑面积共计179872㎡的消防设施设备进行年度消防维保、检测。

本次分为两个服务标段：第一标段：维保

第二标段：检测

供应商可参与其中一个标段，也可以同时参与两个标段，两个标段需分别讲述服务、报价等相关内容。

1. 服务内容

火灾自动报警系统、自动控制系统、广播通信系统、手报消报系统、喷淋系统、温感系统、烟感系统、应急照明系统、疏散指示系统、安全指示系统、层显系统、消防管网系统、室内消火栓水带系统、水泵接合器系统、消防给水系统、防火门系统、防火卷帘系统、正压送风系统、防排烟软连接系统、气体灭火系统、消防水箱系统、水泵稳压系统、室外消火栓系统。

第一标段维保方须派5名技术人员进驻医院24小时值守，发现消防设施设备故障及时处理。

第二标段检测方按时完成年度检测并出具检测报告。

1. 服务面积：179872㎡

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **楼号** | **名称、位置** | **建筑面积（㎡）** | **楼层数** |
| 1 | 1#楼 | 门诊、外科住院部 | 31000 | 16 |
| 2 | 2#楼 | 医技综合楼 | 54453 | 20 |
| 3 | 3#楼 | 内科住院部 | 12118 | 10 |
| 4 | 5#楼 | 新科研楼 | 55095 | 21 |
| 5 | 6#楼 | 特诊楼 | 2644 | 4 |
| 6 | 7#楼 | 放疗技术中心 | 3460 | 2 |
| 7 | 9#楼 | 急诊科 | 3100 | 4 |
| 8 | 10#楼 | 学术报告厅 | 4000 | 3 |
| 9 | 16#楼 | 行政楼 | 6052 | 5 |
| 10 | 17#楼 | 核医学 | 400 | 2 |
| 11 | 18#楼 | 营养科 | 1300 | 3 |
| 12 | 20#楼 | 生物样本库 | 350 | 3 |
| 13 | 连廊 |  | 5900 |  |
| 合计 | | 179872㎡ | | |

1. 第一标段维保服务周期：2+1年

第二标段检测服务周期：2+1年