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 尿道膀胱镜及配件项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：临床上用于检查患者尿道，前列腺及膀胱内病变的设备。
2、数量：5套
二、产品要求：
1、配置要求：
	30°内窥镜 （尿道膀胱镜）              
	5
	支

	镜鞘及闭孔器 （19.8Fr×222mm）                     
	5
	套

	连接桥                                           
	5
	支

	密封帽
	10
	个

	软性锯齿钳                              
	1
	把

	软性异物钳                              
	5
	把



2、 主要技术指标：
a.30°内窥镜；b.镜鞘及闭孔器 （19.8Fr×222mm）
3、质保要求：不少于3年










 尿动力学分析系统项目采购需求
 
一、项目概况：
1、用途：该产品用于定量分析下尿道压力、肛管直肠压力、尿流率及肌电特性，用于实现患者尿流速、肌电图，适用于诊断尿失禁、异常尿潴留、神经源性膀胱等疾病。
2、数量：1台
二、产品要求：
1、配置要求：主机、动态测压、无线尿流率 
2、质保要求：不少于3年
3、配套耗材单独报价
















超声骨密度检测仪项目采购需求
一、项目概况:
1、用途:超声骨密度仪具有检测方便，没有射线损伤，可广泛的应用于普查、复查，动态观察骨密度变化状态和及时预告并发症的发生风险。已是体检的必选项目。
2、数量:  一台
二、产品要求:
[bookmark: 2、BMD-A超声骨密度探头                          ][bookmark: 3、BMD-A7专用智能分析系统                        ][bookmark: 4、戴尔原装机架式商务主机                           ]数据采集系统、超声骨密度探头、分析系统
可将检测数据传输至医院网络系统。

三、质保要求:不少于3年




















呼吸内科气管镜清洗消毒工作站项目采购需求
一、项目概括
1、用途：用于气管镜清洗消毒转运及储存工作
2、数量：1套
二、产品需求
1、配置要求：内镜清洗消毒工作站（5个清洗方槽、≥1个干燥台、主柜体及背板、高压水枪3个、高压气枪3个、空气压缩机、供气管道系统、排水管路、全自动灌流器≥4套、内镜烘干机、气体处理系统、中心电源控制系统、照明光源）；纯水机（能提供纯化水，符合院感要求，细菌总数符合要求）；内镜储存柜（可悬挂≥6条内镜，能自动化控制紫外线及循环风的消毒工作，并自动累计计时）；空气消毒机（对室内空气进行杀菌净化，去除病菌、异味，改善室内空气质量）;转运台车（2台，托盘可拿下，便于清洗，配有透明盖子及万向轮）
2、质保要求：不少于3年


















 神经外科颅内压监护仪项目采购需求

一、项目概括
我科主要收治脑肿瘤性疾病：脑膜瘤、胶质瘤、垂体瘤、听神经瘤、三叉神经瘤等；脊髓疾病：肿瘤及血管畸形等；血管疾病：脑出血、脑梗塞、脑血管畸形、脑动脉瘤；颅脑外伤疾病：硬膜外及硬膜下血肿、开放性颅脑损伤等病人。需对此类患者的颅内压及温度高低监测。
二、技术指标
显示内容: ICP数值，ICP波形的舒张压和收缩压，ICT数值
三、质保要求：不少于3年。
四、耗材：颅内压监测探头，耗材单独报价。



















射频消融仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：
射频消融仪是在超声、CT或MRI影像引导下，将电极针经皮精准穿刺至肿瘤部位，通过高频电流使局部组织升温，致肿瘤细胞发生不可逆凝固性坏死的微创介入治疗设备。主要应用于肝、甲状腺、肺等实体肿瘤。
2、数量：1套
二、产品要求：
1、配置要求：射频消融仪主机一台，蠕动泵一台，台车一台，脚踏一个
2、主要技术指标：
1．输出模式包括：连续模式、温控模式、阻抗控制模式等。
2．主机界面显示与操控：主机界面为液晶触摸屏控制，能显示并控制温度功率、时间和周围组织的阻抗值监测、提示音设置等功能；可以采用脚踏控制，在液晶屏上有状态提示和故障报警功能，有报警提示栏。
3．具有温控方式的专用针道消融模式。注水型消融针、内冷型消融针都有独立对应的针道消融模式。
4.射频消融过程中可持续监测和显示阻抗值、实时功率、消融针温度或病灶温度。
5.蠕动泵：蠕动泵支持多种转速，自动识别针型并匹配蠕动泵功能，蠕动泵与主机具备通讯功能，可有效识别当前附件状态，并对故障给与提示，蠕动泵若不启动，则射频不能输出。具备泵头紧急打开报警和停止功能。
3、质保要求：3年。
4、耗材单独报价








  电动输液椅项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：门诊放化疗患者输液使用
2、数量：56
二、产品要求：
1、配置要求：
医用级环保面料、实木扶手、高回弹定型海绵、内置电动调节电机
电动控制器、配套输液杆、可折叠小桌板、带刹车静音万向脚轮。
2、主要技术指标：
    ·  面料：医用级环保材料，耐消毒擦拭，防污易清洁，适合化疗门诊消杀环境；
·  扶手：实木扶手，稳固耐磨；
·  坐垫靠背：高回弹定型海绵，人体工学造型，长时间输液不易疲劳；
·  调节系统：内置电机，轻触电动控制器，可按需调节靠背、腿托角度，实现坐卧多姿态调整，满足放化疗患者长时间输液休息需求；
·  移动部件：静音脚轮，带刹车锁定功能，方便移位与固定；
·  配套组件：独立不锈钢输液吊杆，可折叠小工作台，方便患者放置水杯、书籍等物品；
·  整体结构：符合人体工学原理，承重稳定，结构牢固。
3、质保要求：不少于3年






实验室部分基础仪器设备项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：科研实验室基础仪器设备，用于科研实验
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]2、数量：1套（恒温混匀仪1台，快速电转膜仪1台，分子杂交仪1台，可调式微量加样器8套，蛋白电泳仪套装2套，制冰机2台，离心机4台，防爆柜2台，微量注射泵1台）
3、质保要求：不少于3年























研究型病房建设设备采购项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：用于研究型病房建设。
2、数量：1套。
二、产品要求：
1、配置要求及主要技术指标：
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特殊说明：A2生物安全柜要求为双人位；超低温冰箱配备冻存架、实时温度传感器及定期除霜等维护服务。
3、质保要求：不少于3年。



妇瘤科二氧化碳激光治疗仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：CO2点阵激光在妇科领域的应用主要基于选择性光热作用，人体组织中的水分吸收CO2激光光能，大量的细胞受热损伤发生汽化、碳化、热凝固及切割效果，以去除老化的组织和部分真皮组织以及各种病变组织，并启动再生修复程序，新的上皮和胶原替代老化和激光热损伤的人体组织，最终实现去除病变组织以及改善各部位组织的色泽、质地、弹性等。
2、数量：1台
二、产品要求：
激光器类型：金属封装射频激励的CO2激光器

质保要求：3年


















妇瘤科高频胸壁振荡排痰仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：各种导致痰液分泌增多的疾病均可使用高频振荡排痰。妇瘤科术后卧床、体弱乏力、咳痰困难、痰液潴留、存在肺部感染/肺不张高危风险患者均需要机械辅助排痰。
2、数量：3台
二、产品要求：
重复使用背心式、配置移动台车
质保要求：3年





















妇瘤科红光治疗仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用，妇科多用于腹部切口、阴道残端切口，促进切口愈合。
2、数量：3台

3.质保要求：3年






















妇瘤科医用臭氧治疗仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：适用于滴虫性、细菌性阴道炎、霉菌性阴道炎（假丝酵母菌病）的治疗、人流手术前经阴道消毒冲洗。
2、数量：3台
二、产品要求：

治疗仪具有臭氧水冲洗、臭氧雾化、臭氧气体等功能，
质保要求：3年
耗材单独报价




















妇瘤科智能阴道镜项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：智能阴道镜（电子阴道镜）是妇科临床常用的光学成像诊断设备，主要通过高倍率放大、高清成像及智能分析技术，辅助医生观察宫颈、阴道及外阴的微小病变，并指导精准活检。其适用：1.宫颈癌及癌前病变的筛查与诊断筛查；2.下生殖道病变的精准诊断阴道病变；3.手术评估与术后复查手术前评估；4.其他妇科疾病的辅助诊断。
2、数量：1台
二、产品要求：

镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清成像等功能

质保要求：3年

















阴道微生态检测仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：检测阴道菌群、pH值及病原体指标，评估阴道微生态、明确炎症分型，为患者术前准备、术后及放化疗后感染防治提供精准诊疗依据。
2、数量：1台
3、质保要求：3年
4、耗材、试剂单独报价























  血气生化分析仪项目采购需求

一、项目概况：
1、用途：
血气分析仪是麻醉科利用率较高的一款设备，麻醉科医生可以快速获取患者实时的检测数据，便于及时判断患者当下生理状态，尤其是针对病程变化较快的疑难杂症患者和危重症患者，快速而全面的血气结果十分重要。
2、数量：2台
3、连接医院现有网络系统
4、质保要求：质保期不少于3年
5、耗材、试剂单独报价
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