附件3
 腹腔镜项目采购需求
一、项目概况：
1、用途：整个系统能提供更精确的内镜图像以满足多科室腔镜手术的最佳治疗性能，要求可以实现3D、4K、ICG荧光显影等多图像功能并均可达到4K超高清影像输出。 
2、数量：1套
二、产品要求：
1、配置要求：内窥镜影像处理系统5套（LED冷光源、气腹机/恒压气腹机、医用影像刻录系统、医用监视器、4K/3D/荧光三合一电子腹腔镜、4K/荧光摄像头、内窥镜、台车）。
2、主要技术要求：
[bookmark: _Toc7731]2.1 内窥镜影像处理系统
2.1.1  图像常规输出：3D、4K、ICG荧光显影超高清标准，分辨率≥3840x2160。
2.1.2  主机集成图文工作站功能可术中记录1920x1080 像素全高清录像及3840x2160 像素超高清图片。
2.1.3  3D内窥镜技术，ICG 荧光血管灌注技术。
2.2  4K/3D/NIR三合一电子腹腔镜
2.2.1  图像分辨率≥3840 x 2160。
2.2.2  具有自动变焦功能。
2.2.3  可分别实现3D荧光、4K荧光、4K/3D/荧光三合一等图像功能显示。
2.2.4  3D腹腔镜、摄像头及连线、导光束均要求可高温高压消毒。
[bookmark: _Toc31478]2.3  医用液晶监视器
2.3.1 规格：≥32英寸液晶显示屏。
2.3.2 可满足4K及3D图像显示，分辨率≥3840×2160。
2.3.3 具有调整画中画和画外画模式。
2.4  4K荧光摄像头
2.4.1 摄像头分辨率≥3840 x 2160。
2.4.2 具有自动变焦功能。
2.4.3 具备ICG 荧光血管灌注技术。
2.5  内窥镜 
2.5.1 腹腔镜：可高温高压消毒，支持ICG荧光功能。
2.5.2 满足神经外科、胸科（纵膈）、头颈外科腔镜手术使用要求。
[bookmark: _Toc3189]2.6 LED冷光源
2.6.1 LED冷光源，支持ICG显影技术，灯泡寿命≥30000小时。
2.6.2 导光束，可高温高压消毒。
[bookmark: _Toc26225]2.7 气腹机
2.7.1 灌流速度≥50L /min。
2.7.2 具有气体加热功能。
2.8 恒压气腹机
2.8.1高灵敏压力传感器监控腔压，自动补排微量气体维持预设压力。
2.8.2 内循环设计，气体无外泄，保障恒压环境。
2.9 医用影像刻录系统 
支持4K和3D图像同时采集刻录，采集分辨率≥3840 x 2160。
[bookmark: _Toc17410]2.10 设备台车  用于摆放设备，可移动。
三、质保要求：不少于3年
[bookmark: _GoBack]四、其他要求：恒压气腹机配套耗材（需提供注册证产品名称、注册证号、规格型号、适用设备、招标采购交易平台信息等）
