山西省癌症防治中心癌症筛查服务项目集中采购部分采购需求
[bookmark: _GoBack]山西省癌症防治中心癌症筛查服务项目集中采购部分拟采购应用服务器3台、数据库服务器3台、算力服务器2台，硬件预算120万元，用于癌症筛查服务中肿瘤登记平台运行、中心端数据处理及肿瘤防治业务计算能力拓展。
为制定更加全面、科学、满足项目实际需要的采购需求，并做好招标控制价的核定，现面向社会开展市场调研工作。
本项目需满足的基本需求包括：
一、服务器硬件配置
本项目采购应用服务器3台、数据库服务器3台、算力服务器2台，共8台，为山西省癌症防治中心癌症筛查服务项目中肿瘤登记平台运行、中心端数据处理及肿瘤防治业务计算能力拓展提供计算和存储资源。配置如下：
	名称
	数量
	配置说明
	用途

	配置一（应用服务器）
	3
	1. 设备采用2U机架式结构，配置前置面板及滑动导轨；
2. 配置x86架构处理器，处理器数量≥2颗，单颗处理器主频≥2.0GHz，单颗处理器核心数≥20核；
3. 实配内存容量≥128GB，内存速率≥2933MT/s，采用DDR4及以上规格内存，内存插槽数量≥24个；
4. 系统盘实配企业级SSD数量≥2块，单盘容量≥480GB，配置RAID 1；
5. 应用及日志盘实配企业级SSD数量≥2块，单盘容量≥1.92TB，配置RAID 1，用于应用程序与日志；
6. 配置独立磁盘阵列卡，阵列卡缓存容量≥4GB，支持硬RAID 1、RAID 5、RAID 10；配置锂电池，支持掉电保护；
7. 实配万兆网卡数量≥2块，并配置光模块；
8. 配置高效节能冗余电源及冗余风扇，支持热插拔。
	应用程序运行及日志存储

	配置二（数据库服务器）
	3
	1. 设备采用2U机架式结构，配置前置面板及滑动导轨；
2. 配置x86架构处理器，处理器数量≥2颗，单颗处理器主频≥2.0GHz，单颗处理器核心数≥20核；
3. 实配内存容量≥256GB，内存速率≥2933MT/s，采用DDR4及以上规格内存，内存插槽数量≥24个；
4. 系统盘实配企业级SSD数量≥2块，单盘容量≥480GB，配置RAID 1，用于操作系统；
5. 数据盘实配企业级SSD数量≥3块，单盘容量≥3.84TB，配置RAID 5，用于数据存储；
6. 配置独立磁盘阵列卡，阵列卡缓存容量≥4GB，支持硬RAID 1、RAID 5、RAID 10；配置锂电池，支持掉电保护；
7. 实配万兆网卡数量≥2块，并配置光模块；
8. 配置高效节能冗余电源，配置冗余风扇，支持热插拔。
	数据库运行及数据存储

	配置三（算力服务器）
	2
	1. 设备采用4U机架式结构，配置前置面板及滑动导轨；
2. 配置x86架构处理器，处理器数量≥2颗，单颗处理器主频≥2.4GHz，单颗处理器核心数≥32核；
3. 实配内存容量≥256GB，内存速率≥4800MT/s，采用DDR5及以上规格内存；
4. 系统盘实配企业级SATA SSD数量≥2块，单盘容量≥960GB，配置RAID 1，用于操作系统；
5. 模型及日志盘实配企业级 SSD数量≥2块，单盘容量≥1.92TB，用于模型与日志；
6. 配置独立磁盘阵列卡，阵列卡缓存容量≥4GB，支持硬RAID 1、RAID 5、RAID 10；配置锂电池，支持掉电保护；
7. 实配GPU数量≥4块，单卡显存≥48GB，单卡FP8算力≥296 TFLOPS；
8. 实配万兆网卡数量≥2块，并配置光模块；
9. 配置高效节能冗余电源，电源数量≥2个，配置冗余风扇，支持热插拔。
	模型计算及日志存储


二、项目实施、交付及服务要求
本项目含实施部署、设备安装与检查、测试及验收、培训、售后等内容。
